Abstract
Flat areas are a critical issue for the DEM-based flow direction characterization. In this work, the importance of DEM preprocessing methods for flat area removal is deeply examined in conjunction with existing concentrative and dispersive flow direction methods also introducing a new physically-based DEM correction model. Applications of nine river basins and using different DEMs show the influence of the DEM preprocessing technique on the topological properties of the channel network, the Hortonian parameters and the hillslope width function. In addition, the comparison of results with the standard terrain analysis tools (ArcInfo, GRASS) demonstrates the importance for hydrogeomorphic modellers to consider the use of those more detailed approaches.
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Abstract
Les régions plates sont une question critique pour la caractérisation de la direction du courant DEM-Basée. Dans ce travail, l'importance de DEM preprocessing méthodes pour enlèvement de région plat est examinée profondément conjointement avec concentrative existant et dispersive coulez des méthodes de la direction qui présentent aussi un nouveau DEM correction modèle physiquement basé. Les applications de neuf cuvettes de rivière et utilisant DEMs différents montrent l'influence de la DEM preprocessing technique sur les propriétés topologiques du réseau de canal, les paramètres Hortonian et la fonction de la largeur de l'hillslope. De plus, la comparaison de résultats avec les outils de l'analyse du terrain standard (ArcInfo, Grass) démontre l'importance pour modellers de l'hydrogeomorphic pour considérer l'usage de ces approches plus détaillées.
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